                            Программатор "ТУРБО"

       Программирует микросхемы:
    EPROM   2516/32/64,  2716/32/64/128/256/512/513/011/100/010/020/040/080
    (КС1626РФ1, К573РФ2/РФ4А/РФ4Б/РФ5/РФ6/РФ7/РФ8).
       Программирует и стирает микросхемы:
    EEPROM  2804,  2816,  2864,  2804A,  2816A, 2817A, 2864A, 28256, 48016,
    52864  (КС1611РР2,  КМ1609РР1/РР2/РР3,  К573РР2/РР3, КМ558РР2/РР3/РР4);
    FLASH  28F256, 28F512, 28F010, 28F020,  28F001BX-T/B,  29C256,  29C512,
    29C010, 29C020, 29C040.
       Считывает масочные микросхемы:
    2316 - 238000  (КР1610РЕ1, КА1603РЕ1).
       Тестирует STATIC RAM-микросхемы:
    6116, 6264, 62256, 621000, 622000 (К581РУ5, К537РУ8/РУ10/РУ17).

       Дополнительно через адаптеры программируются микросхемы:
       1. Микроконтроллеры 8741/42/48/49/50/51/52/53/54/58, AT89C51/52(FLASH)
          (КМ1816ВЕ48/51,  КМ1830ВЕ48/751/753).  ПЗУ до 64 Кбайт,  три бита
          защиты, шифровальная таблица 16/32/64/128 байт.
       2. Микроконтроллеры  AT89C1051/2051/4051 (FLASH). Два бита защиты.
       3. Microchip PIC16C61/62/63/64/65/66/67/71/72/73/74/76/77/83/84/
          /620/621/622/623/624/625/710/711/712/716/745/765/773/774,
          PIC16F73/74/76/77/83/84/87/88/89/627/628/873/874/876/877;
          SEEPROM 24C00/01/02/04/08/16/32/64/128/256/512 (1568РР1);
          SEEPROM 93C06/46/56/66/76/86.
       4. EPROM 271024, 272048, 274096, 271616 (16-разрядные).
       5. 8755 (К573РФ10  Порт и EPROM  2 Кбайта).
       6. 2920 (КМ1813ВЕ1 Цифровой процессор обработки сигналов).
       7. PLCC 27010/020/040/080, 28F256/512/010/020, 29C512/010/020/040.
       (Адаптерами программатор комплектуется по желанию Заказчика.)

       Алгоритмы - NORMAL, INTEL, QUICK, USER, автоматическая запись/считы-
    вание"ПЛАВАЮЩИХ БИТ" (для защиты программ).
       Vpp - 10.5; 12.5; 14.5; 16.5; 19; 21; 23; 25 В.  Vcc - 5.0; 6.0 В.
       Скорость считывания информации 4 Кбайт/сек.   (Считывание микросхемы
    27256 - 7 сек,  программирование - 30 сек.)
       Подключается  к PC XT/AT/286/386/486/PENTIUM/LAPTOP/NOTEBOOK - через
    любой порт LPT.  Номер порта определяется программой автоматически.  На
    программаторе отсутствуют механические  переключатели,  все  управление
    осуществляется   программно.   По    типу    микросхемы    программатор
    автоматически выполняет коммутацию ножек. Во время установки микросхемы
    на   панельке   нулевой   потенциал.  Имеются:  защита  от  перегрузок,
    диагностический тест,  проверка  соединительных  разъемов  на  контакт,
    контроль  установки  микросхемы  (неправильная  установка микросхемы не
    приведет к выводу ее из строя).
       Исполнение  программатора  -  внешнее,  современный  дизайн,  корпус
    из  светлой  пластмассы,  под  цвет  компьютера.  Размеры - 14х10х2 см,
    вес - 200 г,  подсоединяется  к  компьютеру  ленточным  шнуром  (1м)  с
    25-контактным  разъемом.  Комплектующие - импортные, панелька с нулевым
    усилием TЕXTOOL/3M - Япония. Блок питания выполнен в виде сетевой вилки.
    Программатор полностью укомплектован (есть шнур, блок питания), то есть
    можно сразу приступать к работе.
       Программное  обеспечение: дружественный оконный интерфейс (более 100
    окон),  язык  английский/русский,  демонстрационный  режим,   поддержка
    "мыши",   сохранение   конфигурации,  возможность  программно  изменять
    порядок расположения адресов и данных, полноэкранный  редактор  буфера,
    графический редактор знакогенератора (матрицы  8 - 48 точек), автомати-
    ческая  русификация  ПЗУ  видеоадаптеров,  считывание BIOS-ов непосред-
    ственно из  памяти  компьютера и многое другое.
       "БИНАР" разработал и выпускает программатор "ТУРБО" с 1990г.  Режимы
    работы программатора задаются программно,  что  позволяет расширять его
    возможности. Обновление версий - бесплатно.
       Комплект поставки:  1. Программатор "ТУРБО". 2. Адаптеры (по желанию
    Заказчика).  3. Блок питания.  4. Дискета с программным  обеспечением и
    справочной информацией по микросхемам.

                 Гарантия 3 года. "БИНАР" тел.: (095)323-6848
                   E-mail: binar@list.ru http://binar.da.ru
