    "Плавающими" битами называются биты,  которые  считываются  по-разному:
  то как "1", то как "0".
    Для их записи в программе имеется режим программирования ПЛАВАЮЩИХ БИТ,
  запись производится побитно.
    Для  чтения  имеется режим считывания "плавающих" бит. Циклы считывания
  можно задавать от 2 до 4096. Увеличение числа  циклов  увеличивает  число
  считанных  "плавающих"  бит.  (Если  взять две панельки, ленточный кабель
  длиной  25 см  и  спаять  удлинитель,  то при считывании микросхемы через
  такой  удлинитель,  за  счет  сетевых   наводок,   количество   считанных
  "плавающих"  бит  увеличивается в несколько раз.) "Плавающие" биты хорошо
  просматривать и редактировать в редакторе знакогенератора.
    Лучше всего "плавающие" биты записываются в микросхемы  фирмы  "INTEL".
  Напряжение  программирования  желательно  выбирать   ниже   номинального,
  например, вместо  12.5 В  установить  10.5 В.
    Чтобы  защитить  программу,  надо  записать  в  микросхему  "плавающий"
  участок,  примерно  10  байт. При запуске программа должна около 1000 раз
  сосчитать этот участок. Если он считывается  по-разному,  значит,  защита
  установлена.  Если  участок стабильный, значит, микросхема скопирована на
  программаторе, который не может писать "плавающие" биты.
    Программировать и считывать "плавающие" биты может только  программатор
  "ТУРБО".
