  Стирание микросхем W27C512, W27E010, W27E020, SST27SF010 на
программаторе "ТУРБО"

  Чтобы стереть электрически стираемые микросхемы W27C512, W27E010,
W27E020, SST27SF010, надо на 26 ножку (A9) подать напряжение 12.5В, но, так
как в программаторе это не предусмотрено, нужно сделать переходную панельку
и искусственно с 1 ножки подвести напряжение программирования на 26 ножку.
Для этого надо взять 32-ножечную DIP-панельку, 26 ножку на панельке
загнуть и соединить проводом с 1 ножкой. В доработанную панельку вставить
электрически стираемую микросхему и установить в панельку программатора,
при этом необходимо следить, чтобы загнутая 26 ножка не соединилась с
26 ножкой на панельке программатора (т.е. надо следить, чтобы напряжение
программирования, которое с 1 ножки подведено на 26 ножку, случайно не
попало в программатор, поэтому лучше на доработанную панельку снизу на
ножки надеть еще одну панельку, у которой предварительно удалена 26 ножка).
  Для стирания микросхем W27E010, SST27SF010, W27E020 надо в программе
выбрать программирование 27010 или 27020 (Vpp 12.5В), при этом программа
выдаст сообщение об ошибке программирования, но микросхема будет стерта.
  Для стирания микросхемы W27C512 необходимо подать напряжение
программирования также и на 24 ножку, для этого в программе надо выбрать:
"Прочие микросхемы/FLASH 28FXX/Программирование/Не загружать файл/28F001T/
Адреса 00000 - 1FFFF/Программирование (с проверкой)", при этом программа
также выдаст сообщение об ошибке программирования, но микросхема будет
стерта. Чтобы микросхему стереть наверняка, надо такое программирование
повторить не менее пяти раз, т.е. после первого программирования надо
нажать клавишу <Enter> и не отпускать ее до тех пор, пока программа
пять раз не пропищит.

  Микросхему W27C512 можно стереть еще другим способом. Нужно сделать
переходную панельку и искусственно с 24 ножки подвести напряжение
программирования на 26 ножку (A9). Для этого надо взять 32-ножечную
DIP-панельку, 26 ножку на панельке загнуть и соединить проводом с 24 ножкой.
В доработанную панельку вставить электрически стираемую микросхему и
установить в панельку программатора, при этом необходимо следить, чтобы
загнутая 26 ножка не соединилась с 26 ножкой на панельке программатора
(т.е. надо следить, чтобы напряжение программирования, которое с 24 ножки
подведено на 26 ножку, случайно не попало в программатор, поэтому лучше на
доработанную панельку снизу на ножки надеть еще одну панельку, у которой
предварительно удалена 26 ножка). Для стирания микросхем W27C512 надо в
программе выбрать программирование 27512 (Vpp 12.5В), при этом программа
выдаст сообщение об ошибке программирования, но микросхема будет стерта.

  Электрически стираемые микросхемы после стирания вынимаются из
переходной панельки, проверяются на чистоту и программируются, как
обычные микросхемы серии 27XXX.
