                   Программирование микросхемы Atmel 89C55

     У  микросхемы 89C55 фирмы Atmel 14-й адрес находится на 10-й ножке,
   а не на 14-й, как у  микросхем  фирмы  Intel.  Поэтому,  чтобы  через
   адаптер "М"  можно   было   программировать  микросхему  89C55,  надо
   соединить  ножки  10-ю  и  14-ю,  например,  можно  взять   панельку,
   поставить  на ней перемычку между 10-й и 14-й ножками и вставить ее в
   панельку  адаптера  для  51-й   серии   (перемычка   не   влияет   на
   программирование других типов микросхем).
     Микросхема Atmel 89C55 имеет память 20КБ, старший  адрес  в  ПЗУ  -
   4FFF,  поэтому,  чтобы  можно было указать такой адрес,  надо войти в
   меню  "конфигурация"  и  включить  "адресацию   микросхем",   а   для
   микросхемы выбрать размер ПЗУ 32КБ и указать конечный адрес 4FFF.
     Алгоритмы программирования микросхем Atmel  89C51,  89C52  и  89C55
   одинаковы,  они отличаются только объемом памяти, поэтому импульс при
   программировании и записи защиты для них надо выбирать "FLASH 89C51".
