                                    "БИНАР"
                             Программатор "ТУРБО"
                          РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

         (ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!)

                                  НАЗНАЧЕНИЕ

         Программирует микросхемы:
      EPROM  2516,  2532,  2564,  2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512,
      27010,  27020,  27040,  27080,  27513,  27011,  27100  (КС1626РФ1,
      К573РФ2/РФ4А/РФ4Б/РФ5/РФ6/РФ7/РФ8).
         Программирует и стирает микросхемы:
      EEPROM   2804/16/64,  2804A/16A/17A/64A,   28256,   48016,   52864
      (КМ1609РР1/РР2/РР3,   К573РР2/РР3,  КМ558РР2/РР3/РР4,  КС1611РР2);
      FLASH  28F256,  28F512,  28F010,  28F020,  28F001BX-T, 28F001BX-B,
      29C256, 29C512, 29C010, 29C020, 29C040.
         Считывает масочные микросхемы:
      2316  -  23080  (КА1603РЕ1, КР1610РЕ1).
         Тестирует STATIC RAM-микросхемы:
      6116, 6264, 62256, 621000, 622000 (К537РУ8/РУ10/РУ17, К581РУ5).

         Дополнительно через адаптеры программируются микросхемы:
         1. Микроконтроллеры 8741/42/48/49/50/51/52/53/54/58, AT89C51/52
            (КМ1816ВЕ48/51,  КМ1830ВЕ48/751/753).  ПЗУ до 64 Кбайт,  три
            бита защиты, шифровальная таблица 16/32/64/128 байт.
         2. Микроконтроллеры  AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051 (FLASH).
         3. Microchip PIC16C61/62/63/64/65/66/67/71/72/73/74/76/77/83/84/
            /620/621/622/623/624/625/710/711/712/716/745/765/773/774,
            PIC16F73/74/76/77/83/84/87/88/89/627/628/873/874/876/877;
            SEEPROM 24C00/01/02/04/08/16/32/64/128/256/512 (1568РР1);
            SEEPROM 93C06/46/56/66/76/86.
         4. EPROM 271024, 272048, 274096, 271616 (16-разрядные).
         5. 8755 (К573РФ10  Порт и EPROM  2 Кбайта).
         6. 2920 (КМ1813ВЕ1 Цифровой процессор обработки сигналов).
         7. PLCC 27010/020/040/080,28F256/512/010/020,29C512/010/020/040.
         (Адаптерами программатор комплектуется по желанию Заказчика.)

         (Подробный  перечень  отечественных   и   зарубежных   аналогов
      приводится в справочном файле INFO.TXT.)

                               КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

             1. Программатор "ТУРБО"            - 1 шт
             2. Адаптеры                        - по желанию Заказчика
             3. Блок питания                    - 1 шт
             4. Программное обеспечение,        - 1 дискета
                прошивки ПЗУ для русификации
                принтеров

                               КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

         Исполнение программатора - внешнее. Размеры 12*10*2 см.
         Напряжения Vpp:  5.0; 10.5; 12.5; 14.5; 16.5; 19; 21; 23; 25 В.
         Напряжения Vcc:  5.0; 6.0 В.
         Скорость  считывания  информации  -  4 Кбайт/сек.   (Считывание
      микросхемы 27256 - 7 сек,  программирование - 30 сек.)
         Питание  -  автономное,   от сети 220 В,  50 Гц,   блок питания
      выполнен в виде сетевой вилки.
         Программатор подключается к компьютеру через параллельный порт.
      Подключение  может  производиться  к любому из параллельных портов
      компьютера  (LPT1 - LPT3),  номер  порта  определяется  программой
      автоматически.
         На  программаторе  установлена  32-ножечная  панелька с нулевым
      усилием. Если микросхема имеет менее 32-х ножек, она вставляется в
      панельку, начиная с крайних разъемов, со стороны,  противоположной
      ключу (положение ключа обозначено на корпусе).  Во время установки
      микросхемы на панельке нулевой потенциал (при подаче напряжения на
      панельку в левом верхнем углу экрана загорается надпись <Вкл>). По
      типу микросхемы  программатор  автоматически  выполняет коммутацию
      ножек.
         Имеются:  защита от перегрузок,  диагностический тест, проверка
      соединительных разъемов на контакт, контроль установки микросхемы.
      Процесс тестирования непрерывный (каждые 0.3 сек).  Если  тест  не
      проходит,    программатор   выключается   и   выдается   сообщение
      "Программатор не подключен".

                            ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

         На программаторе отсутствуют  механические  переключатели.  Все
      управление осуществляется программно.
         Для  работы  с  программатором используется досовская программа
      TURBO-V6.EXE. Главное меню программы:

      ┌────────────────────╖
      │ Проверка очистки   ║ (27XX)
      │ Считывание         ║ (27XX)
      │ Программирование   ║ (27XX)
      │ Проверка записи    ║ (27XX)
      │ ───── повтор ───── ║
      │ Повтор режима      ║ (27XX) (Повтор последнего режима)
      │ ══════════════════ ║
      │ Прочие микросхемы  ║ (25XX, 28XX, 28FXX, 29CXX, 61XX)
      │ Адаптеры           ║ (Адаптеры)
      │ Буфер (256 КБ)     ║ (Работа с буфером)
      │ Файлы              ║ (Просмотр, сумма, переименовать, стереть)
      │ Директория диска   ║ (Просмотр и смена директории)
      │ Дисковод C:        ║ (Смена дисковода)
      │ Конфигурация       ║ (Настройка программы)
      │ Информация (Vpp)   ║ (Справочная информация)
      │ ══════════════════ ║
      │ Выход из программы ║ (Выход)
      ╘════════════════════╝

         Программа имеет оконный  интерфейс,  цвет и тени,  поддерживает
      работу с манипулятором типа "мышь", языки - английский/русский.
         Цветовой режим  для  каждого  монитора  определяется программой
      автоматически по типу установленной карты.  Пользователь по своему
      желанию может скорректировать предложенный вариант:  подводом кур-
      сора к строке  "Цвет"  в окне  "Конфигурация"  и нажатием  клавиши
      <Enter> - включить или выключить цвет,  в  режиме монохрома - выб-
      рать темный фон со светлыми буквами или наоборот.
         Если в окне конфигурации включена "Адресация микросхем",  можно
      задавать начальный и конечный адреса микросхемы и адрес буфера.
         При работе с буфером микросхема EPROM 27040  программируется  и
      считывается блоками не более 256 КБ,  512 КБ программируются в два
      приема,  а  микросхема  27080  -  в  четыре  приема.  Если  памяти
      компьютера недостаточно, размер буфера автоматически уменьшается с
      256 до 128 КБ, при этом 27020 программируется в  два,  27040  -  в
      четыре, а 27080 - в восемь приемов.
         При работе напрямую  из  файла все микросхемы программируются и
      считываются за один прием.  Программа сама предлагает работать не-
      посредственно с диском, если размер файла превышает размер буфера.
         Загрузка с диска производится через окно,  надо  выбрать файл и
      нажать клавишу <Enter>.  По  размеру  загружаемого  файла курсор в
      окне выбора  автоматически устанавливается на типе программируемой
      микросхемы.  Если перед этим был загружен файл,  а в буфере ничего
      не изменялось, в окне сохраняется имя файла. Запись на диск произ-
      водится в двоичном коде.  Программа  контролирует  ошибки записи и
      считывания с диска.  Например,  в случаях,  когда в дисководе  нет
      диска,  диск заклеен или на нем нет места,  программа  сообщает об
      ошибке  и  предлагает повторить процедуру.  Файл  можно  загрузить
      также и из командной строки.
         При  работе  с  манипулятором "мышь" левая кнопка соответствует
      <Enter>,  правая - <Esc>.
         Клавиша <F1> - включение/выключение секундомера, <F3> - просмотр
      буфера,  <F4> - редактор буфера, <Esc> - прерывание любого режима,
      <Alt+X> - выход из программы.
         Ниже  приводится  описание  режима  программирования.  Работа в
      других режимах осуществляется аналогично.

                               Программирование

         Загрузка файла в буфер, выбор типа микросхемы, напряжения прог-
      раммирования, длительности импульса производится через окна. В ин-
      формационное окно выводятся:  имя загруженного файла, его размер в
      байтах,  тип микросхемы,  напряжение программирования, начальный и
      конечный адреса, адрес буфера, длительность импульса  программиро-
      вания.  Во время программирования в окно выводятся  текущий адрес,
      данные и реальная длительность импульса программирования.  Процесс
      программирования  можно  отслеживать  по  закрашивающейся полосе в
      нижней  части  окна.  Если  адрес  не  запрограммировался,  в окне
      появляется мигающая надпись "Ошибка", ее адрес, код,  записанный в
      EPROM,  и код,  который должен был записаться.  При этом компьютер
      подает  три  звуковых сигнала,  со всех ножек микросхемы снимается
      напряжение.
         Имеются два режима программирования - с проверкой  очистки мик-
      росхемы (или ее части) и без проверки.
         Алгоритм программирования - "INTEL". На микросхему подаются им-
      пульсы программирования длительностью 1 мс (можно программно изме-
      нять от 0.1 до 12 мс).  После  каждого импульса делается проверка.
      Если адрес запрограммировался,  подается  импульс допрограммирова-
      ния, длительность которого равна сумме предыдущих импульсов, умно-
      женной  на коэффициент 3 (коэффициент  можно  программно  изменять
      от 1 до 6). Код FF не программируется.
         Дополнительно имеется режим программирования "НЕПРЕРЫВНО",  при
      котором  можно задавать начальный и конечный импульсы программиро-
      вания длительностью от 10 до 99990 мкс. При ошибках  записи  режим
      программирования  не  прерывается, в информационное окно выводятся
      адреса, записанные с ошибкой, и длительность импульсов  программи-
      рования.   Если   начальный   импульс   меньше   конечного,  тогда
      длительность импульсов будет расти пропорционально росту  адресов.
      Это   позволяет   определить   минимальную  длительность  импульса
      программирования,  при которой  микросхема начинает  записываться.
      Также  режим  "НЕПРЕРЫВНО" бывает нужен при записи технологических
      микросхем (на корпусе - серая полоса),  которые не программируются
      алгоритмом "INTEL".
         Режим программирования "ПЛАВАЮЩИЕ БИТЫ" используется для защиты
      программ. В режиме считывания предусмотрена возможность повторного
      считывания от 2 до 4096 циклов по каждому адресу. "Плавающие" биты
      записываются в буфер нулями. (См. файл FLOATBIT.TXT.)
         Напряжение Vcc можно установить равным 6.0 В. Это бывает нужно,
      если микросхема не программируется при Vcc = 5.0 В.
         В связи с особенностью микросхемы  27100, если микросхема имеет
      постраничное программирование,  ее необходимо программировать неп-
      рерывным режимом. (См. файл INFO.TXT.)
         Программируемая микросхема должна быть чистой.  Стирание инфор-
      мации, записанной в микросхему, осуществляется путем облучения ми-
      кросхемы ультрафиолетовым излучением. Для засветки можно использо-
      вать бытовой косметический прибор "Фотон", время облучения - около
      трех-пяти минут.
         Работа в других режимах - аналогично описанному режиму програм-
      мирования.
         Надпись "esc" в правом нижнем углу окна  означает,  что из окна
      можно  выйти, нажав клавишу <Esc>. Задействованы клавиши  курсора,
      <Enter>, <Home>, <End>,  <Page Up>, <Page Dn>, <Insert>, <Delete>,
      <Backspace> (пробел).

                               ПРОЧИЕ МИКРОСХЕМЫ

                                  EPROM 25XX

         Проверка очистки, считывание, программирование, проверка записи
      EPROM-микросхем 2532, 2564. (Микросхема EPROM 2516 - аналог микро-
      схемы 2716.)
         В связи с особенностями микросхем 25XX,  процесс программирова-
      ния не совмещен с проверкой.  Проверка записи производится отдель-
      ным режимом.  Программирование  осуществляется одиночным импульсом
      длительностью 50 мс (можно программно изменять от 1 до 60 мс).

                                  EEPROM 28XX

         Проверка очистки,  считывание, программирование, проверка запи-
      си,  стирание EEPROM-микросхем   2804,  2816,  2864, 2804A, 2816A,
      2817A, 2864A, 28256, 48016, 52864, KM558PP3, KC1611PP2.
         В связи с особенностями EEPROM-микросхем,  процесс программиро-
      вания не совмещен с проверкой.  Проверка записи производится отде-
      льным режимом.  Программирование  осуществляется одиночным импуль-
      сом, длительность импульса можно программно изменять от 1 до 60мс.
      (См. файл INFO.TXT.)
         Для микросхем  2804A,  2816A,  2817A,  2864A,  28256 напряжение
      программирования 5 В. (См. файл INFO.TXT.)
         Стирание микросхем  2804,  2816,  2864,  2804A,  2816A,  2817A,
      2864A, 28256 совмещено с записью.
         Микросхемы  48016, 52864, 558PP3, 1611PP2 перед записью необхо-
      димо стереть.  (Чистые микросхемы 48016 и 52864 можно программиро-
      вать, как 2716 и 2764.)

                                  FLASH 28FXX

         Проверка очистки,  считывание, программирование, проверка запи-
      си, стирание микросхем 28F256, 28F512, 28F010, 28F020, 28F001BX-T,
      28F001BX-B.

                                  FLASH 29CXX

         Считывание,  программирование,  проверка записи 29C256, 29C512,
      29C010, 29C020, 29C040  (29EE011 - аналог 29C010).
         Стирание  микросхем производится одновременно с записью. Запись
      постраничная, размер сектора можно изменять от  32  до  256 байт в
      зависимости  от  модификации  микросхем.   После  записи  страницы
      делается пауза длительностью  10 мс  (можно программно изменять от
      1 до 60 мс). В  связи  с  постраничной  записью  микросхем  29XXX,
      процесс  программирования не совмещен с проверкой. Проверка записи
      производится отдельным режимом.
         Программатор  не может записывать команды "Protection Enable" и
      "Protection Disable",  поэтому не удастся запрограммировать микро-
      схему,  если  она  не  новая  и в нее записана команда "Protection
      Enable" ("Запрет записи").
         Программирование  микросхем  29CXXX  требует  точных  временных
      интервалов, что влияет на показания часов в программе.
         Примечание:   программатор  не  рассчитан  на  программирование
      микросхем 29FXXX и 49FXXX, может их только считывать.

                           Тестирование STATIC RAM

         Производится  тестирование  STATIC RAM-микросхем:  6116,  6264,
      62256, 621000, 622000. Можно выбрать один или несколько алгоритмов
      проверки и число циклов тестирования.

                                   АДАПТЕРЫ

            Микроконтроллеры серий 8748, 8751, 8951. (Адаптер "М")

         Проверка очистки, считывание, программирование, проверка записи
      микроконтроллеров 8741/42/44/48/49/50/51/52/53/54/58, AT89C51/52.
         Для программирования микроконтроллеров в панельку программатора
      вставляется переходной адаптер "М". Размеры адаптера 85*70 мм.
         На адаптере установлены две панельки под микросхемы 8741, 8742,
      8748 - 8750 и 8744, 8751 - 8758, 87C51, 87C52,  рядом с каждой па-
      нелькой  имеются  надписи 48 и 51 соответственно.  Для  правильной
      установки микросхем указаны положения 1-й и 40-й ножек.
         Алгоритмы программирования микроконтроллеров 8741 и 8748,  8742
      и 8749 - аналогичны.
         Для микроконтроллеров серии  8751 имеется запись трех битов за-
      щиты,  запись  шифровальной таблицы 16/32/64/128 байт,  считывание
      идентификатора (См. файл INFO.TXT).
         Программирование  осуществляется  одиночным  импульсом длитель-
      ностью 50 мс (можно программно изменять от 1 до 60 мс).  Для серии
      8751 - Quick-Pulse, 25*100мкс.  Для Atmel FLASH-микросхем AT89C51,
      AT89C52 импульс - FLASH 89C51.
         Имеется режим стирания микросхем AT89C51, AT89C52.
         Для микроконтроллеров серии  8748 напряжение на входе ЕМА можно
      программно  изменять  от  10.5  до  25  В, оно не должно превышать
      напряжения программирования. Для масочных микросхем напряжение  на
      входе ЕМА равно 12.5 В. Если напряжения на входе ЕМА недостаточно,
      выдается сообщение "Программатор не подключен".

         Микроконтроллеры AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051. (Адаптер "K")

         Проверка очистки, считывание, программирование, проверка записи,
      стирание,  запись  двух битов защиты,  считывание  идентификаторов
      микроконтроллеров  AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051.
         Для программирования микроконтроллеров в панельку программатора
      вставляется переходной адаптер "K". Размеры адаптера 45*33 мм.

               Микросхемы PIC16CXX, 24CXX, 93CXX. (Адаптер "Р")

         Проверка очистки, считывание, программирование, проверка записи
      микросхем:
      Microchip PIC16C61/62/63/64/65/66/67/71/72/73/74/76/77/83/84/620/
                /621/622/623/624/625/710/711/712/716/745/765/773/774,
                PIC16F73/74/76/77/83/84/87/88/89/627/628/873/874/876/877;
      Serial EEPROM 24C00/01/02/04/08/16/32/64/128/256/512 (1568РР1);
      Serial EEPROM 93C06/46/56/66/76/86.
         Для программирования микросхем в панельку  программатора встав-
      ляется переходной адаптер "Р". Размеры адаптера 55*50 мм.
         На плате адаптера установлены пять панелек под микросхемы:
      40-ножечная для PIC16C(F)64/65/67/74/77/661/662/765/774/871/873/874/877,
      28-ножечная для PIC16C(F)62/63/66/72/73/76/745/773/873/876,
      18-ножечная для PIC16C(F)61/71/83/84/87/88/89/620/621/622/623/624/625/
                      /627/628/710/711/712/716,
      8-ножечная с надписью "24" для 24C00/01/02/04/08/16/32/64/128/256/512,
      8-ножечная с надписью "93" для 93C06/46/56/66/76/86.
         Для микросхем PIC16CXX:
      Идентификатор  "ID":  адреса 2000h - 2003h, в буфере 4000h - 4007h.
      Конфигурационное слово "CFGW": адрес 2007h, в буфере 400Eh - 400Fh.
         Для FLASH-микросхем, у  которых есть перепрограммируемая память
      данных EEPROM, в программе можно выбрать ее размер: 0, 64*8, 128*8,
      256*8, 512*8.  Для не FLASH-микросхем эти установки не действуют -
      для них всегда размер EEPROM памяти нулевой.  Информацию о размере
      EEPROM памяти приведена в файле "info.txt".
         Микросхемы  PIC16F73,  PIC16F74,  PIC16F76, PIC16F77 стираются,
      как PIC16F8X, а программируются, как PIC16C7X.
         При вычислении контрольной суммы микросхемы суммируется  память
      программы и конфигурационное слово "CFGW", то есть в идентификатор
      можно  записать  любое число и это не влияет на контрольную сумму.
      Максимальное число,  которое  можно  записать  в  идентификатор, -
      7F7F7F7F.
         Для  микросхемы 24C01 протокол  Microchip или Xicor  выбирается
      программой  автоматически,  остальные  микросхемы - протокол фирмы
      Microchip.
         Для микросхем  93SXX  имеется  возможность  записи  и  стирания
      регистра запрета записи (Protect Register).
         При  программировании  микросхем  серий  24XX  и  93XX сигналы:
      "Write Protect (WP) <pin-7>" ("Запрет Записи")  и  "Program Enable
      (PE) <pin-7>" ("Разрешение Записи")  можно  установить в "0" или в
      "1" в зависимости от модификации микросхем (если не программирует-
      ся при "0", установить в "1").
         1568РР1,  аналог  24C02,  отличие:  при программировании на 7-ю
      ножку "Write Protect" подается +5В.
         При  программировании  микросхем 93C76/86 на 7-ю ножку "Program
      Enable" подается +5В. В адаптерах, выпущенных  до  1.11.97г.,  7-я
      ножка сидит на земле, поэтому, чтобы запрограммировать микросхему,
      надо не вставлять 7-ю ножку микросхемы в панельку, либо доработать
      адаптер.  Для этого надо разорвать дорожку, идущую к 7-ой ножке, и
      поставить  перемычку  с  7-ой ножки на 22-ю ножку разъема, который
      вставляется в панельку программатора.

         Микросхемы EPROM 271024, 272048, 274096, 271616. (Адаптер "А")

         Для  16-разрядных   микросхем  EPROM  271024,  272048,  274096,
      271616  предусмотрен  переходной  адаптер  "А".  При работе с ними
      используются алгоритмы EPROM  -  микросхем  27010,  27020,  27040,
      27256  соответственно.  Размеры  адаптера 70*70 мм. Для правильной
      установки микросхемы указаны положения 1-й и 40-й ножек.

                     Микросхемы 8755, 87C55. (Адаптер "С")

         Проверка очистки, считывание, программирование, проверка записи
      микросхем  8755 (Vpp 25В),  87C55 (Vpp 21В).  Для программирования
      микросхем  в  панельку  программатора  вставляется   адаптер  "С".
      Размеры адаптера 55*40 мм.

                        Микросхема 2920. (Адаптер "Е")

         Проверка очистки, считывание, программирование, проверка записи
      микросхемы 2920.  Для  программирования микросхем в панельку прог-
      рамматора вставляется адаптер "Е". Размеры адаптера 45*40 мм.

            Микросхемы PLCC 27010/020/040/080, 28F256/512/010/020,
                              29C512/010/020/040.
                         (Адаптер "DIP-32 в PLCC-32")

         Переходной адаптер DIP-32 в PLCC-32 для работы с микросхемами в
      корпусах PLCC. Размеры адаптера 47*23 мм.

                                БУФЕР (256 КБ)

                              Используется для:

         - загрузки по заданным  адресам  из  любого места файла в любое
           место  буфера  и  записи  из  любого  места   буфера  в  файл
           (побайтно или через байт),  а также загрузки с измененной ад-
           ресацией; программа сохраняет информацию о загруженных файлах,
         - сравнения любого  участка  буфера  с  любым  участком  файла,
           проверки на возможность дозаписи в микросхему; маска позволяет
           сравнивать только заданные разряды,
         - заполнения буфера или его части кодом, случайными числами или
           для   выполнения   логических   операций  AND,  OR,  XOR  при
           заполнении кодом, изменения  порядка  расположения  разрядов,
           перестановки местами четных и нечетных адресов,
         - копирования участков буфера,
         - подсчета контрольной суммы и дополнения до нуля (для BIOS-ов),
         - просмотра и редактирования буфера,
         - редактирования кодов знакогенератора, матрицы 8 - 48 точек,
         - автоматической русификации видеоадаптеров,
         - просмотра и копирования в буфер любой области RAM/ROM компью-
           тера (позволяет считывать BIOS, EGA, VGA и пр. непосредствен-
           но из памяти компьютера,  их  адреса определяются  программой
           автоматически и выводятся в информационном окне).

         Загрузка  в  буфер или запись в файл через байт позволяет рабо-
      тать с прошивками,  когда в одной микросхеме записаны четные адре-
      са, в другой - нечетные. Загрузка с изменением адресации позволяет
      программировать с произвольным расположением адресов и данных.
         При сравнении  буфера  с  файлом,  в случае несовпадения кодов,
      внизу экрана появляется окно вывода ошибки.  В нем указаны  поряд-
      ковый номер ошибки, адрес буфера, код буфера и код файла.  Сравне-
      ние  можно  продолжить  нажатием клавиши <Пробел> или <Enter>. При
      следующем несовпадении производится очередная запись, окно  увели-
      чивается.
         Редактирование буфера производится следующим образом.  Задается
      начальный адрес и на экран выводятся коды. Редактирование осущест-
      вляется  непосредственным изменением нужных кодов (подводится кур-
      сор и делается замена).  При необходимости  область редактирования
      можно сдвигать, пользуясь клавишами курсора: <Page Up>, <Page Dn>,
      <Home>, <End>, <Ctrl + Home>, <Ctrl + End>, <Tab>, <Ctrl + клавиши
      курсора>,  начало/конец  последнего участка, загруженного в буфер:
      <Ctrl + Page Up> и <Ctrl + Page Dn>.
         Редактирование  кодов  знакогенератора отличается от режима ре-
      дактирования буфера тем, что на экран выводится реальное изображе-
      ние символов.  Подводом  курсора  и  нажатием  клавиши <Enter> или
      <Пробел>  можно изменять рисунок  символа.  На экран  одновременно
      выводятся две области буфера.  Перемещать  области по экрану можно
      синхронно или раздельно, переход из одной в другую - клавишей <Tab>.
      Сдвиг на один адрес - клавишами <+>, <->, <Alt + клавиши курсора>.
         Программа   автоматически   русифицирует   ПЗУ   видеоадаптеров
      Hercules,  MDA,  MGA,  CGA,  EGA,  VGA, SVGA, а в драйверах экрана
      заменяет фонты на новые. При  обнаружении  фонта  с  нестандартным
      расположением  символов, программа отмечает его знаками "???" и не
      заменяет фонт на новый. Имеется возможность подгрузки новых фонтов
      для работы с любыми  национальными  символами.  Также  возможность
      загрузки  в  буфер  по  заданным  адресам  совместно  с программой
      FONT-PIC.EXE и набором  фонтов  позволяет  вручную  русифицировать
      видеоадаптеры.  Подробное описание методов русификации приведено в
      файле RUS-COMP.TXT.

                                 Конфигурация

                                  Позволяет:

         - выбрать язык программы - английский/русский,
         - выбрать цвет или негативное/позитивное изображение  для моно-
           хромного монитора,
         - включить/выключить звуковой сигнал,
         - включить/выключить адресацию при работе с  микросхемами  (это
           бывает нужно, когда необходимо запрограммировать только часть
           микросхемы),
         - включить/выключить начальную    очистку    буфера   (записать
           код 00 или FF),
         - включить/выключить визуальное  передвижение  строк   меню   в
           информационное окно,
         - настроить скорость перемещения мыши (при "00" мышь выключена),
         - выбрать десятичный  или  шестнадцатеричный  размер  файлов  в
           директории,
         - включить/выключить сортировку файлов в директории по алфавиту,
         - включить/выключить маску для файлов в директории,
         - включить/выключить поиск  в  директории последнего  загружен-
           ного файла,
         - включить/выключить автосохранение  конфигурации при выходе из
           программы,
         - сохранить настройку последнего режима (повтор) и конфигурацию.

         Если в конфигурации при  выборе  цвета  установить  "Авто",  то
      программа автоматически, по типу установленной карты, выберет цвет
      или монохром. Также можно самостоятельно установить цвет или нега-
      тив/позитив  для  монохромного режима (это бывает нужно, например,
      при работе с NOTEBOOK).
         При  включенной  адресации микросхем можно задавать начальный и
      конечный адреса в микросхеме и в буфере. Если адресация выключена,
      адреса устанавливаются на начало и конец микросхемы и начало буфе-
      ра.
         Если включена начальная очистка буфера, при  запуске  программы
      буфер заполняется кодом FF или 00.
         При  включенном поиске файлов в директории запоминается послед-
      ний загруженный файл, и курсор при повторном просмотре  директории
      устанавливается  на  этот  файл.  Также, если записывается файл, а
      файл под этим именем уже существует, при просмотре директории кур-
      сор укажет этот файл.
         При записи конфигурации в программу  записывается  номер  порта
      LPT,  с  которым  работает  программатор.  При последующем запуске
      программы поиск начнется с этого порта, что сократит время поиска.
      Также это бывает нужно, например, когда  программатор  работает  с
      LPT2,  а к LPT1 подключен принтер. Сброс принтера производиться не
      будет, если в конфигурации записан LPT2.
         При записи конфигурации сохраняется настройка последнего режима
      (повтор). Это бывает нужно, когда приходится программировать  один
      тип  микросхем.  Тогда  можно  запомнить в повторе режим "Проверка
      очистки  и  Программирование",  а  файл  загрузить  в  буфер через
      командную строку, например, TURBO-V6 ФАЙЛ.
         Если включено автосохранение, при выходе из программы  сохраня-
      ются конфигурация, номер порта, с которым работал  программатор, и
      повтор последнего режима.

                               Командная строка

         Через командную строку можно загрузить файл в буфер и настроить
      меню программы.
         Пример  строки  BAT-файла для загрузки в буфер с автоматической
      настройкой меню:

                       turbo-v6.exe %1 /131?32331?!4

      "%1"  означает,  что  из  командной  строки  можно загрузить файл,
      например:  menu.bat file.bin
      "/" означает, что далее идет настройка меню. Цифры от "1"  до  "9"
      указывают позицию курсора в окне.  Знак "!" перед цифрой говорит о
      том, что число больше девяти,  например, "!0" означает "10".  Знак
      "^" - <ESC>. Знак "?" - пауза, нажатие клавиши <Enter> или <пробел>
      прерывает паузу, нажатие <ESC> прекращает автоматическую настройку
      меню, при этом в верхней части окна гаснет надпись  "auto".  Таким
      образом, строка  "/131?32331?!4"  означает, что в первом окне меню
      курсор будет установлен на 1-ю позицию и нажата  клавиша  <Enter>,
      далее,  в следующем окне, курсор будет установлен на 3-ю позицию и
      нажата клавиша <Enter> и т.д., пробелы и другие символы игнорируются,
      например, можно написать:

         turbo-v6.exe %1 / проверка 131? программирование 32331? выход !4

         После последней цифры нажатие клавиши <Enter> не производится.

         Для быстрой  настройки  меню  можно войти в окно конфигурации и
      отключить передвижение меню,  добавив в начале строку  "/!2 6 ^",
      например:

                      turbo-v6.exe %1 /!26^ 131?32331?!4
      или
                      turbo-v6 file.bin /!26^131?32331?!4
      или
                      turbo-v6/!26^131?32331?!4

        (Установка микросхем в программатор  производится после вхожде-
      ния в программу.)

                           НАБОР СЕРВИСНЫХ ПРОГРАММ

      TURBO-V6.EXE  Программа для работы с программатором "ТУРБО".
                    (V6  -  обозначает версию программы, соответствующую
                    модификации программатора.)
      TURBO-V6.TXT  Руководство по эксплуатации.
      README.TXT    Краткое описание программатора.
      INFO.TXT      Справочная информация по микросхемам.  Дается  цоко-
                    левка микросхем и перечень аналогов.
      FLOATBIT.TXT  Руководство для работы с "плавающими" битами.
      MENU.BAT      Пример BAT-файла для настройки меню программы.
      RUS-COMP.TXT  Описание методов русификации компьютера.
      FONT-PIC.EXE  Программа, преобразующая файл знакогенератора в реа-
                    льное  графическое  изображение символов с указанием
                    адресов и кодов.  Имя преобразованного файла имеет в
                    расширении  знак "$",  его  можно  просмотреть любым
                    редактором. Используется при русификации компьютеров
                    и принтеров.
      FONT6-8.RUS   Русский шрифт,   матрица 6 * 8    (символ  7 точек).
      FONT8-8.RUS   Русский шрифт,   матрица 8 * 8    (символ  7 точек).
      FONT8-14.RUS  Русский шрифт,   матрица 8 * 14   (символ  9 точек).
      FONT8-16.RS1  Русский шрифт-1, матрица 8 * 16   (символ  9 точек).
      FONT8-16.RS2  Русский шрифт-2, матрица 8 * 16   (символ 10 точек).
      FONT16#2.RUS  Русский шрифт,   матрица 8 * 16/2 (символ  9 точек).

      (При необходимости Пользователь может переименовать файлы.
      Файлы с расширением *.TXT можно читать редактором Лексикон.
      На дискете установлен DOS от Windows, который поддерживает FAT32.
      Программу "TURBO-V6.EXE" можно запускать прямо с дискеты, если в
      SETUP-е включить загрузку с диска "A".)

                    Прошивки ПЗУ для русификации принтеров

      Имя файла     Принтер             Имя файла     Принтер

      STARFR15.RUS  STAR FR-15          SEIK-180.RUS  SEIKOSHA 180
      STARLC10.RUS  STAR LC-10          SEIK2000.RUS  SEIKOSHA 2000
      STARLC15.RUS  STAR LC-15          SK5300AI.RUS  SEIKOSHA 5300AI
      STARNX15.RUS  STAR NX-15          LX400-80.RUS  EPSON LX-400 (80)
      STNX-MON.RUS  STAR NX-1000        EP_LX800.RUS  EPSON LX-800/T1000
      STNX-COL.RUS  STAR NX-1000        EPLX1050.RUS  EPSON LX-1050
      STNX1500.RUS  STAR NX-1500        FX800NEW.RUS  EPSON FX-800
      AMLQ3500.RUS  AMSTRAD LQ-3500     EPFX1000.RUS  EPSON FX-1000
      DMP-4000.RUS  AMSTRAD DMP-4000    EPFX1050.RUS  EPSON FX-1050
      MPS1224C.RUS  COMMODORE MPS1224C  OLDM105S.RUS  OLIVETTI DM-105S
      CIT-120D.RUS  CITIZEN 120D        OKIML183.RUS  OKI Microline 183
      CIT-180D.RUS  CITIZEN 180D        PANS1540.RUS  PANASONIC KX-P1540

          Примечания.

         Установка  микросхем  в  программатор производится только после
      запуска программы. До запуска программы некоторые ножки в панельке
      программатора могут оказаться под напряжением. Также  при  запуске
      программы   производится   тестирование  программатора,  во  время
      которого на панельку подаются различные  напряжения  и  нахождение
      там микросхемы нежелательно.
         Не выключайте компьютер,  когда в программатор вставлена микро-
      схема.
         При работе с программатором, необходимо соблюдать меры по защи-
      те от воздействия статического электричества.  Его допустимое зна-
      чение для EPROM-микросхем не более 50 В.  Для снятия статики можно
      коснуться рукой корпуса компьютера.
         Несмотря на то,  что программатор определяет правильность уста-
      новки  микросхем и выход из строя микросхем при неправильной уста-
      новке практически исключен,  на панельку в течение нескольких мил-
      лисекунд подается напряжение,  поэтому микросхемы желательно уста-
      навливать правильно.
         Программатор может работать в операционных системах Windows 95,
      Windows 98, Windows ME,  но  не  работает  в операционных системах
      семейства Windows NT (Windows 2000, Windows XP), если не установлен
      драйвер прямого доступа к портам компьютера "port95nt.exe", который
      можно скачать из Интернета, подробно - в файле "wind_xp.txt".
         Прошивки ПЗУ для русификации принтеров в зависимости от модифи-
      кации принтера не всегда могут совпадать.
         Панелька с нулевым усилием требует  аккуратного  обращения.  Не
      вставляйте  в  панельку  микросхемы  с  грязными ножками,  разъемы
      панельки чистятся спиртом при помощи кисточки.
         Чтобы продлить срок службы панелек в  адаптерах,  в  них  можно
      вставить такие же панельки, предварительно удалив из них свободные
      ножки  (панельки  между собой можно закрепить). Дополнительные па-
      нельки при необходимости легко заменить.
         Программаторы   являются  достаточно  надежными  и  практически
      не отказывают,  поэтому  в случае неисправности сначала необходимо
      проверить  порт  компьютера,  подсоединив  программатор к другому,
      заведомо исправному порту,  ПОЗВОНИТЬ В "БИНАР"  (программаторы, в
      которых "копались", в ремонт не принимаются).
         Новые  версии  программ  предоставляются бесплатно. Программное
      обеспечение  различных   модификаций   программатора   "ТУРБО"  не
      взаимозаменяемо.

                         "БИНАР" тел.: (095)323-6848
                  E-mail: binar@list.ru  http://binar.da.ru
