  Новые возможности программы для программатора "ТУРБО"

Версия 6.62
  Добавились микросхемы:
FLASH   29C256, 29C512, 29C010, 29C020, 29C040
SEEPROM 93C76, 93C86

Версия 6.63
  Добавились микросхемы:
SEEPROM 24C128, 24C256

Версия 6.64
  Для микросхем 93SXX появилась возможность записи и стирания
регистра запрета записи (Protect Register).

Версия 6.65
  Улучшено:
ввод конфигурационного слова для PIC-контроллеров,
сравнение файла с буфером,
оформление окон.

Версия 6.66
  Улучшен:
вывод в окно при сравнении.

Версия 6.67
  Добавилась микросхема 89C4051.
  В редакторе буфера добавились клавиши:
начало/конец последнего участка, загруженного в буфер:
<Ctrl + Page Up> и <Ctrl + Page Dn>.
  Для микросхем PIC16C83/84 и PIC16F83/84 изменились адреса
области данных в буфере: 4200h - 427Fh (в микросхеме 2100h - 213Fh).

Версия 6.68
  Добавились микросхемы PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F877
и считывание идентификатора Device ID Word.

Версия 6.69
  Улучшена работа с идентификаторами для 28FXX, 87CXX, 89CX051,
изменен вывод идентификаторов. Также небольшие дополнения при
выводе в других окнах.

Версия 6.70
  Добавилась микросхема:
SEEPROM 24C512

Версия 6.71
Внесены изменения в программу для того, чтобы она могла работать
с быстрыми компьютерами, вплоть до частоты процессора 3000 MHz.

Версия 6.72
  Добавились различные микросхемы PIC16XXX. Для них теперь можно
выставлять любой размер перепрограммируемой памяти данных EEPROM.
Изменена автоматическая настройка меню, подробно - в файле "menu.bat".
  Так как у программаторов "ТУРБО" практически нет отказов, была увеличена
гарантия до 3 лет. Для пользователей, которые уже приобрели программатор,
гарантия также увеличивается до 3 лет.

Версия 6.73
  Внесены изменения в программу для того, чтобы она могла работать
с быстрыми компьютерами, вплоть до частоты процессора 6000 MHz.

