



Генераторный тетрод для работы в неперестраиваемых однополосных радиопередающих устройствах и усиления однополосного сигнала на частотах до 60 МГц.

Оформление — металлокерамическое. Охлаждение — воздушное при­нудительное 35 м^/ч, Масса 550 г.





Основные параметры при Нн = 12,6 В, Ua = 1 кВ, U.a *==* 300 В, /а = 600 мА

Ток накала ...................... 3,6 ± 0,3 А  
Напряжение смещения 1-й сетки отрицательное 24±6В  
Ток анода (при Ua = 250 В, Н^ = 0)........ > 1400 мА  
Ток 2-й сетки (при U,= 250 В, Uc= О)-.--.. < 360 мА  
Ток 2-й сетки ..................... < 20 мА  
Ток 1-й сетки обратный ............... <50мкА  
Крутизна характеристики .............. 32 ± 6 мА/В  
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно

2-й сетки ...................... 6,5± 2  
Колебательная мощность в режиме класса ABi  
(при U„ ^ 2 кВ, /га -^ 50 мА, на частоте 100 кГц):  
при uh= 12,6 В................. >550 Вт  
при Нц- 11,3В ................. >440Вт  
Время готовности ................... < 2,5 мин  
Междуэлектродные емкости:

входная ...................... 51 ± 5 пФ  
выходная ..................... II ±2 пФ  
проходная .................... 0,09 пФ  
Долговечность ..................... > 1000 ч  
Критерии долговечности:

колебательная мощность в режиме класса АВ^ > 450 Вт  
изменение колебательной мощности в режиме  
класса ABi (при *U»* = 11,3 В) < 30"о

Преаельные эксплуатационные данные

Напряжение какала ................. 11,9—13,3 В  
Ток катода (эффективное значение). ......... 1,5 А  
Ток анода ....................... 0,5 А  
Напряжение анода:

постоянное .................... 2 кВ  
пиковое ...................... 4 кВ  
Напряжение 2-й сетки ................ 300 В  
Напряжение 1-й сетки отрицательное ....... 150В  
Мощность, рассеиваемая анодом .......... 600 Вт  
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой ........ 15 Вт  
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой ........ 2 Вт  
Рабочая частота .................... 60 МГц  
Температура оболочки ................ 200°С  
Устойчивость к внешним воздействиям окружаю-  
щей среды:

линейные нагрузки с ускорением ........ До 9 *g*виброустойчивость в диапазоне частот 5—200 Гц

с ускорением.................. *4g*ударные нагрузки многократные с ускорением до 35g  
ударные нагрузки одиночные с ускорением . . До 150^  
Интервал рабочих температур окружающей среды От—60до+50"С

Типовые режимы Усиление мощности однополосного сигнала, класс ABi

Напряжение накала ................. 12,6 В  
Напряжение анода .................. 2 кВ  
Напряжение 2-й сетки ................ 300 В  
Ток анода в режиме покоя ............. 300 мА  
Ток анода (постоянная составляющая) ....... 500 мА  
Ток 1-11 сетки (постоянная составляющая). . . . . . О  
Ток 2-и сетки (постоянная составляющая) **.....** 10 мА  
Выходная мощность ................. 550 Вт  
Уровень напряжения комбинационных частот треть-  
его и пятого порядка ............... —28 дБ

Регулирование напряжения в электронном стабилизаторе напряжения

Напряжение накала ................. 12,6 В  
Напряжение анода наибольшее в момент включения 4 кВ  
Напряжение анода наибольшее (при U^i = —22 В) 1 кВ  
Напряжение анода наименьшее (при Uei *== —*20 В) 500 В  
Напряжение 2-й сетки ................ 250 В  
Ток анода (постоянная составляющая) ....... 500 мА  
Мощность наибольшая, рассеиваемая анодом ,... 500 Вт  
Мощность наибольшая, рассеиваемая 2-й сеткой. . . 1Вт  
Сопротивление в цепи 1-й сетки ..........Не более 160 кОм