Pabandžiau  pritaikyti N1MM programą ir WAL varžyboms.
Ne viską pavyko padaryti, kadangi WAL varžybų nuostatai išskirtiniai ir
viršija N1MM programos galimybes :-)
Tačiau tai, kas gavosi, galima panaudoti.
WAL varžyboms yra sukurti trys failai:
lywal.udc
lywal.sec
ly-wal-call.txt  (call history file)
Failai padėti
http://rk.vdu.lt/lt/fail-archyvas/category/14-n1mm-files

Žemiau pateikiu vartojimo instrukciją N1MM naujokams.

Norint kad viskas tvarkingai veiktų , reikia:
-lywal.udc  failą  padėti  N1MM programos kataloge:  /UserDefinedContests/
-lywal.sec  failą  padėti N1MM pagrindinėj direktorjoj prie kitų *.sec failų.
-po to, užkrovus N1MM, Meniu Files-"New log in data base" pasirinkti <
LYWAL>.
- su komanda "Import section list" užkrauti SEC failą.
- "Sent exange" vietoj J18 nurodyti savo WAL skverą
- nurodyti diapozoną, darbo rūšį ir galingumą
- pazymeti "OK"
- meniu File "Inport call history..." įkelti  failą ly-wal-call.txt
- meniu Config pažymėti "Call history lookup" On
- meniu Config pažymėti "ESM mode "  Off

Pastebėti trūkumai:
a) tiek /p  tiek  /m stočiai programa skiria po vieną tašką
b) dirbant ESM režime, neįmanoma (man nepavyko) pataisyti sufleruojamo WAL
kvadrato.( Programos algoritmo klaida)

Dėl taškų skaičiavimo, tai gal nėra didelė bėda, bet dėl paskutinio atvejo
rekomenduoju ESM režimo nenaudoti, kol nebus ištaisyta klaida.

Baigiant pasakysiu, kad visų išvardintų trūkumų neturi Giedriaus (LY2CG)
parašyta programa CGLog:
http://www.qrz.lt/ly2cg

Todėl Jūsų teisė rinktis

73, Augis /ly4k/